**--------- MyISP --------**

**Ya Configurado !!!!**

**-------- RFrontera -------**

enable

config t

hostname RF

!Encriptar passwords

service password-enc

! Desactivar DNS

no ip domain-lookup

! Me equivoco en algún comando y el sistema operativo

! trata de traducir ese comando como un nombre de

! dominio con el servidor dns. Pero en un ambiente

! local no tenemos servidor dns. Evite el dns intente

! traducir ese comando incorrecto como un nombre

! de dominio que no va a encontrar

! Password de la consola

line con 0

password cisco

login

logging sync

! Conexión TELNET o para configurar SSH

line vty 0 4

password cisco

login

logging sync

! Password para entrar a modo privilegiado

!enable secret class

enable password class

int S0/0/0

desc Interfaz con ISP

ip address 134.89.254.242 255.255.255.252

no shut

int S0/0/1

description Interfaz con RA

ip address 198.68.1.249 255.255.255.252

! A la interfaz DCE se establece el reloj

! Uno de los dos interfaces debe tener el reloj de

! sincronia. COnexión hembra o macho, hay una punta

! DCE. La interfaz que sincroniza la comunicación

clock rate 128000

no shut

int g0/0

desc Interfaz de la subred Amarillo

ip address 221.57.1.254 255.255.255.0

no shut

ip route 151.101.1.64 255.255.255.192 s0/0/0

!directamente conectada

!ip route 151.101.1.64 255.255.255.192 134.89.254.241 recursiva

!ip route 151.101.1.64 255.255.255.192 s0/0/0 134.89.254.241 completamente conectada

!ip route 196.128.11.0 255.255.255.192 s0/0/1

!ip route 196.128.11.128 255.255.255.192 s0/0/1

!O Sumarizo ambas subredes 196.128.11.0000 0000 SUPRANETEO

! 196.128.11.1000 0000

ip route 196.128.11.0 255.255.255.0 s0/0/1

**-------- RA ----------**

enable

config t

hostname RA

!Encriptar passwords

service password-enc

! Desactivar DNS

no ip domain-lookup

! Password de la consola

line con 0

password cisco

! Es para que salga el prompt pidiéndome el password

login

! La consola está mostrando mensajes de error y se pierde mi comando.

! AL terminar el mensaje aparezca mi comando en la última línea

logging sync

! Conexión TELNET o para configurar SSH

line vty 0 4

password cisco

login

logging sync

! Password para entrar a modo privilegiado

!enable secret class

enable password class

! DTE no necesita configuración de la velocidad del reloj

! Interfaz DTE

int S0/0/0

description Interface DTE para conectar con el RF

ip address 198.68.1.250 255.255.255.252

! Encender la interface, todas las interfaces del router están apagadas

no shut

int g0/0

description Subred del lado izquierdo

ip address 196.128.11.62 255.255.255.192

no shut

int g0/1

description Subred del lado derecho

ip address 196.128.11.190 255.255.255.192

no shut

! RUTAS ESTÁTICAS

! Rutas directamente conectadas

!ip route 221.57.1.0 255.255.255.0 s0/0/0

ip route 151.101.1.64 255.255.255.192 s0/0/0

! Ruta recursiva

ip route 221.57.1.0 255.255.255.0 198.68.1.249

ip route 134.89.254.240 255.255.255.252 198.68.1.249