|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción de configuración** | **Comandos utilizados** |
|  |  |
| Configure el **default gateway** (puerta de enlace predeterminada) en el switch. | **Switch(config)# ip default-gateway 192.168.1.1** |
| Configure y active la interface **VLAN 1** del switch. | **Switch(config)# interface vlan 1**  **Switch(config-if)# ip address 192.168.1.4 255.255.255.0**  **Switch(config-if)# no shutdown** |
| Copie la configuración en ejecución (RAM) a memoria de acceso aleatorio no volátil (NVRAM) | **Router# copy running-config startup-config ó**  **Router# copy run start** |
| Despliegue la configuración en ejecución (RAM) | **Router# show running-config ó**  **Router# sh run** |
| Despliegue la configuración en NVRAM | **Router# show startup-config ó**  **Router# sh start** |