**---------------------------**

**Configuración R1**

**---------------------------**

**en**

**config t**

**hostname R1**

**enable password class**

**no ip domain-lookup**

**ip dhcp excluded-address 200.10.5.61 200.10.5.62**

**ip dhcp excluded-address 200.10.5.69 200.10.5.70**

**ip dhcp pool EmpleadosG0/0**

**network 200.10.5.0 255.255.255.192**

**default-router 200.10.5.62**

**exit**

**ip dhcp pool DirectivosG0/1**

**network 200.10.5.64 255.255.255.248**

**default-router 200.10.5.70**

**exit**

**interface Loopback0**

**ip address 2.2.2.2 255.255.255.248**

**no shut**

**exit**

**interface GigabitEthernet0/0**

**ip address 200.10.5.62 255.255.255.192**

**no shut**

**exit**

**interface GigabitEthernet0/1**

**ip address 200.10.5.70 255.255.255.248**

**no shut**

**exit**

**banner motd # Prohibido entrar a este router sin autorizacin !!! #**

**line con 0**

**password cisco**

**logging synchronous**

**login**

**exit**

**line vty 0 4**

**password cisco**

**login**

**exit**

**end**

**---------------------------**

**Configuración S1**

**---------------------------**

**en**

**config t**

**hostname S1**

**enable password class**

**no ip domain-lookup**

**interface vlan 1**

**description VLAN administrativa**

**ip address 200.10.5.61 255.255.255.192**

**no shut**

**exit**

**ip default-gateway 200.10.5.62**

**banner motd # Prohibido entrar a este switch sin autorizacion #**

**line con 0**

**password cisco**

**logging synchronous**

**login**

**exit**

**line vty 0 15**

**password cisco**

**login**

**exit**

**end**

**---------------------------**

**Configuración S2**

**---------------------------**

**en**

**config t**

**hostname S2**

**enable password class**

**no ip domain-lookup**

**interface vlan 1**

**description VLAN administrativa**

**ip address 200.10.5.69 255.255.255.248**

**no shut**

**exit**

**ip default-gateway 200.10.5.70**

**banner motd # Prohibido entrar a este switch sin autorizacion #**

**line con 0**

**password cisco**

**logging synchronous**

**login**

**exit**

**line vty 0 15**

**password cisco**

**login**

**exit**

**end**