**Examen integrador**

Configuración básica

En los switches:

* Configurar el **hostname**
* Deshabilitar el **DNS**.
* Asignar **class** como password del **enable**.
* Asignar el password **cisco** al **line console 0**.
* Asignar el password **cisco** al **line vty 0 15**.
* Configurar un **banner** de prevención de acceso al switch.

En los ruteadores:

* Configurar el **hostname**
* Deshabilitar el **DNS**.
* Asignar **class** como password del **enable**.
* Asignar el password **cisco** al **line console 0**.
* Asignar el password **cisco** al **line vty 0 4**.
* Configurar un **banner** de prevención de acceso al router.
* Configurar las interfaces seriales. **NOTA:** Las interfaces seriales DCE configurarlas con un clock rate de **128000**.
* Configurar las interfaces gigabit ethernet.

**NOTA:** El ISP ya está configurado.