**--------- MyISP --------**

**Ya configurado**

**-------- RFrontera -------**

**enable**

**config t**

**hostname RFrontera**

**int S0/0/0**

**description La conexion con el ISP**

**ip address 134.89.254.242 255.255.255.252**

**no shut**

**int S0/0/1**

**description La conexion con el RA**

**ip address 198.68.1.249 255.255.255.252**

**clock rate 128000**

**no shut**

**int g0/0**

**description SubredAmarilla**

**ip add 221.57.1.254 255.255.255.0**

**no shut**

**int g0/1**

**description SubredNaranja**

**ip add 210.10.10.94 255.255.255.224**

**no shut**

**router ospf 2023**

**default-information originate**

**passive-interface G0/0**

**passive-interface G0/1**

**passive-interface S0/0/0**

**network 198.68.1.248 0.0.0.3 area 0**

**network 210.10.10.64 0.0.0.31 area 0**

**network 221.57.1.0 0.0.0.255 area 0**

**-------- RA ----------**

**enable**

**config t**

**hostname RA**

**int S0/0/0**

**description La conexion con el RFrontera**

**ip address 198.68.1.250 255.255.255.252**

**no shut**

**int g0/0**

**description Subred VerdeDer**

**ip add 196.128.11.62 255.255.255.192**

**no shut**

**int g0/1**

**description Subred VerdeIzq**

**ip add 196.128.11.190 255.255.255.192**

**no shut**

**router ospf 2023**

**passive-interface G0/0**

**passive-interface G0/1**

**network 196.128.11.0 0.0.0.63 area 0**

**network 196.128.11.128 0.0.0.63 area 0**

**network 198.68.1.248 0.0.0.3 area 0**