**Consola : AREA145**

**Enable / en**

**Privilegiado :INTEGRA2023**

**sh run**

**--------------------------**

**router GAMMA**

**--------------------------**

**router ospf 8**

**network 10.21.0.0 0.0.15.255 area 0**

**network 10.21.52.128 0.0.0.31 area 0**

**passive-interface g0/0/1**

**---------------------------**

**router ETA**

**---------------------------**

**router ospf 8**

**network 10.21.52.184 0.0.0.3 area 0**

**network 10.21.52.188 0.0.0.3 area 0**

**---------------------------------------------**

**SWITCH TAU**

**---------------------------------------------**

**router ospf 8**

**network 10.21.48.0 0.0.3.255 area 0**

**network 10.21.44.0 0.0.3.255 area 0**

**network 10.21.40.0 0.0.3.255 area 0**

**network 10.21.52.176 0.0.0.7 area 0**

**passive-interface g0/1**

**passive-interface g0/2**

**---------------------------**

**router SIGMA**

**---------------------------**

**router ospf 8**

**network 10.21.52.176 0.0.0.7 area 0**

**network 10.21.32.0 0.0.7.255 area 0**

**network 10.21.16.0 0.0.15.255 area 0**

**passive-interface g0/0/1**